# Routeur - Aide pour les TSSR
Commande spécifique pour les routeurs

# Routeur

## Route statique

    Router(conf)# ip route *réseau* *masque* { *adresse ip* | *interface sortie* [ *adresse-ip* ] }

ou Router(conf)# ipv6 unicast-routing Router(conf)# ipv6 route réseau/masque { adresse ip | interface sortie [ adresse-ip ] }

## Route par défaut

    Router(conf)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 { *adresse ip* | *interface sortie* [ *adresse-ip* ] }

ou Router(conf)# Router(conf)# ipv6 route ::/0 { adresse ip | interface sortie [ adresse-ip ] }

## inferface virtuelle pour mode TRUNK

    Router(config)# interface [interface].[id]
    Router(config-if)# encapsulation dot1Q [vlan]
    Router(config-if)# ip address *rid* 255.255.255.255
    Router(config-if)# no shutdown

ne pas oublier d’allumer l’interface générale

## Routage dynamique RIPv2

### activation du routage

    Router(conf)# router rip

### activation de la version 2

    Router(conf-router)# version 2

### déclaration des réseaux qui lui sont directement connecter

    Router(conf-router)# network *réseau connue*

### désactiver le résumer des routes

    Router(conf-router)# no auto-summary

### désactiver l’envoie des mise à jours de la table de routage vers interface non voulue

    Router(conf-router)# passive-interface *interface*

### propagation route par défaut

Obligation d’avoir la route par défaut Configurer sur le routeur Router(conf-router)# default-information originate

## Routage dynamique OSPF

### activation du routage

    Router(conf)# router ospf *10* // même numéro pour tous les routeurs

### définition de l’ID du routeur

    Router(conf-router)# router-id *rid*

ou Router(config)# interface Loopback 1 Router(config-if)# ip address rid 255.255.255.255 Router(config-if)# end avec rid de forme adresse IP

### modification de l’ID

    Router(conf)# router ospf *10* // même numéro pour tous les routeurs
    Router(conf-router)# router-id *rid*
    Router# clear ip ospf proccess

### déclaration d’un réseau

    Router(conf-router)# network *réseau* *masque inverse* area *id réseau*

masque inverse = masque réseau - 255.255.255.255 octet par octet

### désactiver l’envoie des mise à jours de la table de routage vers interface non voulue

    Router(conf-router)# passive-interface *interface*

### commande pour vérifier configuration ospf Interface

    Router# show ip ospf interface *interface*

# Configuration d’un DHCP

## désactivation d’adresse ip à distribuer

    Router> enable
    Router# configure terminal
    Router(config)# ip dhcp exclude-address *ip début* [*ip fin*]

## déclaration de la pool

    Router> enable
    Router# configure terminal
    Router(config)# ip dhcp pool *Nom*
    Router(dhcp-config)# network *reseau* *Masque*
    Router(dhcp-config)# dns-server *ip_dns*
    Router(dhcp-config)# default-router *Gateway*

## déclaration d’un relay dhcp

    Router> enable
    Router# configure terminal
    Router(config)# interface {interface}
    Router(config-if)# ip helper-address {IP DHCP }

# Configuration ACL

## Configuration d’une ACL numéroté

    Router> enable
    Router# configure terminal
    Router# access-list *numero* deny *ip adresse*  *wilcard mask*
    Router# access-list *numero* permit any
    Router(config)# interface {interface}
    Router(config-if)# ip access-group *numero* out

## Configuration d’une ACL standard nommée

    Router> enable
    Router# configure terminal
    Router# ip access-list standard *nom de l'acl"
    Router(config-std-nacl)# permit host *ip host*
    Router(config-std-nacl)# deny any

## application d’une ACL nommée

    Router> enable
    Router# configure terminal
    Router(config)# interface {interface}
    Router(config-if)# ip access-group *nom de l'acl* {in|out}

## sécurisation des ligne vty par ACL

    Router> enable
    Router# configure terminal
    Router(config)# access-list *numero* permit host *ip adresse*
    Router(config)# line vty {0} [n]
    Router(config-line)# access-class *numero* in

# Configuration du NAT

## définition d’une ACL pour qui a le droit de sortir avec le NAT

    Router(config)# access-list *numero* permit *network* *wilcard*

## configuration de la pool d’ip publique

    Router(config)# ip nat pool *Nom* *ip start* *ip end* netmask *masque*

## affectation de l’acl a la parti locale du réseau NAT dynamique

    Router(config)# ip nat inside source list *numero acl* pool *nom de la pool*

## NAT statique

    Router(config)# ip nat inside source *ip locale* *ip publique*

## Déclaration lien inside

    Router(config)# interface *interface coté local*
    Router(config-if)# ip nat inside

## Déclaration lien ouside

    Router(config)# interface *interface coté externe*
    Router(config-if)# ip nat outside

Last updated on 24 Jan 2025
Published on 24 Jan 2025