# Switch - Aide pour les TSSR
Commande spécifique pour les switchs

# Switch

## Configurer la SVI (Switch Virtual Interface)

    Switch(conf)# interface vlan1
    Switch(conf-if)# ip address A.B.C.D M1.M2.M3.M4
    Switch(conf-if)# no shutdown

## mettre en place une passerelle par défaut sur un switch

    Switch(conf)# ip default-gateway A.B.C.D

# Configuration Vlan sur un Switch

## Définir un Vlan

    Switch> enable
    Switch# configure terminal
    Switch(conf)# vlan *numero Vlan*
    Switch(conf-vlan)# name *nom*
    Switch(conf-vlan)# exit
    Switch(conf)#

## Rattacher un port à un VLAN

    Switch> enable
    Switch# configure terminal
    Switch(conf)# interface *interface*
    Switch(conf-if)# switchport mode access
    Switch(conf-if)# switchport access vlan *numero Vlan*
    Switch(conf-if)# exit
    Switch(conf)#

## Rattacher un ensemble de ports à un VLAN

    Switch> enable
    Switch# configure terminal
    Switch(conf)# interface range *1ère interface* - *dernière interface*
    Switch(conf-if)# switchport mode access
    Switch(conf-if)# switchport access vlan *numero Vlan*
    Switch(conf-if)# exit
    Switch(conf)#

## Configurer un port en mode TRUNK

Le mode TRUNK permet a plusieurs vlan de passer par le même port Switch> enable Switch# configure terminal Switch(conf)# interface interface Switch(conf-if)# switchport mode trunk Switch(conf-if)# switchport trunk allowed vlan Vlan1 [,VLan2] Switch(conf-if)# exit Switch(conf)#

## activation du routage entre les VLANs si switch niveau 3

attriber des adresse ip au vlan et les déclarer en passerelles dans les hôtes connectés

    Switch> enable
    Switch# configure terminal
    Switch(conf)# ip routing

# Configuration Security port

    Switch> enable
    Switch# configure terminal
    Switch(conf)# interface *interface*
    Switch(conf-if)# switchport mode access
    Switch(conf-if)# switchport port-security
    Switch(conf-if)# switchport port-security maximum *nb de tentative*
    Switch(conf-if)# switchport port-security mac-address {sticky|*MAC*}
    Switch(conf-if)# switchport port-security violation {protect|restrict|shutdown}

Last updated on 24 Jan 2025
Published on 24 Jan 2025