# Commande Générale - Aide pour les TSSR
nommer l’équipement Switch> enable Switch# configure terminal Switch(conf)# hostname Host protéger l’accès console Switch(conf)# line {console|aux|tty|vty} {0-xx} [1-x] Switch(conf-line)# password *mot de passe* Switch(conf-line)# login mot de passe “enable” Switch(conf)# enable {password|secret} *mot de passe* Activer le chiffrement des mdp Switch(conf)# service password-encryption sauvegarde de la configuation en cours vers démarrage Switch# copy running-config startup-config ou Switch# write désactivation de la recherche DNS dans l’interface Switch(conf)# no ip domain-lookup Voir la [cut: 1347 characters, first 592 kept]

# Commande Générale

## nommer l’équipement

    Switch> enable
    Switch# configure terminal
    Switch(conf)# hostname Host

## protéger l’accès console

    Switch(conf)# line {console|aux|tty|vty} {0-xx} [1-x]
    Switch(conf-line)# password *mot de passe*
    Switch(conf-line)# login

## mot de passe “enable”

    Switch(conf)# enable {password|secret} *mot de passe*

## Activer le chiffrement des mdp

    Switch(conf)# service password-encryption

## sauvegarde de la configuation en cours vers démarrage

    Switch# copy running-config startup-config

ou Switch# write

## désactivation de la recherche DNS dans l’interface

    Switch(conf)# no ip domain-lookup

## Voir la configuration en cours

    Switch# Show running-config

## Voir la configuration du fichier sauvegarde sur la NVRAM

    Switch# Show startup-config

# Configuration SSH

## prérequi

- renomer l’équipement
- mettre mot de passe “enable”

## définir un nom de domain

    Switch(conf)# ip domain-name *nom-de-domaine*

## activer la version 2 de SSH

    Switch(conf)# ip ssh version 2

## générer clés ssh

    Switch(conf)# crypto key generate rsa general-keys modulus *1024*

## créer un utilisateur local

    Switch(conf)# username *login* {secret|password} *mot-de-passe*

## Ajout d’un time out

    Switch(conf)# ip ssh time-out {nbsec}

## ajout d’un nombre de tentative

    Switch(conf)# ip ssh authentication-retries {nb tentative}

## configuration du maximum de conenxion simultanné

    Switch(conf)# ip ssh maxstartups {2-128}

Last updated on 24 Jan 2025
Published on 24 Jan 2025